Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка информирует о выявлении объектов  бесхозяйного недвижимого имущества:

наименование имущества:  объекты водоснабжения и водоотведения.
Местоположение имущества и технические характеристики: 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Общая протяженность, м/площадь, кв.м.
	Технические характеристики

	
	
	
	
	Участок
	Материал труб, диаметр, протяженность

	1
	Сеть             водоснабжения МКД              ул. Народная, 11Б,13,13А,13Б
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	131,5
	от стены дома №11Б по ул.Народная до ВК-34-300-46а
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 90 мм;              Длина – 15 м;                      Количество колодцев – 1шт (ВК-46а).

	
	
	
	
	от ВК-34-300-46а до ВК-34-300-46
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 90 мм;              Длина – 17 м.                     

	
	
	
	
	от стены дома №13 по ул.Народная до ВК-34-300-77а
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 63 мм;              Длина – 40 м;                      Количество колодцев – 1шт (ВК-77а).

	
	
	
	
	от стены дома №13А по ул.Народная до ВК-34-300-77а
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 63 мм;              Длина – 17,5 м.

	
	
	
	
	от стены дома №13Б по ул.Народная до ВК-34-300-77а
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 63 мм;              Длина – 31 м.

	
	
	
	
	от ВК-34-300-77а до ВК-34-300-77
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 90 мм;              Длина – 11 м.

	Итого общая длина сетей водоснабжения: 131,5 м, количество колодцев – 2 шт.

	2
	Сеть             водоотведения МКД              ул. Народная, 11Б,13,13А,13Б
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	139,5
	от КК-34-300-34а до КК-34-300-34б
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 22 м;                      Количество колодцев – 2шт (КК-34а, КК-34б);              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки  колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка-на газоне.

	
	
	
	
	от КК-34-300-34б до КК-34-300-34
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 21 м;                      Количество колодцев – 1 шт (КК-34);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка –               на тротуаре.

	
	
	
	
	от КК-34-300-34 до КК-34-300-35
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 27 м;                      Количество колодцев – 1 шт (КК-35);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка –               на тротуаре.


	
	
	
	
	от КК-34-300-36 до КК-34-300-35
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 6 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-36);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	
	
	
	
	от КК-34-300-35 до КК-34-300-37
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 28 м;                      Количество колодцев – 1 шт (КК-37);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка –               на тротуаре.

	
	
	
	
	от КК-34-300-38 до КК-34-300-37
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 6,5 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-38);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	
	
	
	
	от КК-34-300-37 до КК-34-300-39
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 20 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-39);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	
	
	
	
	от КК-34-300-39 до КК-34-300-41
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 9 м.                        

	Итого общая длина сетей водоотведения: 139,5 м, количество колодцев – 8 шт.

	3
	Сеть             водоснабжения МКД             ул. Петракова, 43       
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	5
	от стены дома №43 по ул.Петракова до     ВК-35-222-75
	Материал труб – сталь;     Диаметр – 100 мм;              Длина – 5 м

	Итого общая длина сети  водоснабжения: 5 м

	4
	Сеть             водоотведения МКД             ул. Петракова, 43     
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	12,5
	от КК-35-222-4 до КК-35-222-1
	Материал труб – сталь;     Диаметр – 100 мм;              Длина – 5,5 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-4);                               Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: горловина – сталь (труба),                  стенки  колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	
	
	
	
	от Кк-35-222-7 до КК-35-222-6
	Материал труб – сталь;     Диаметр – 100 мм;              Длина – 7 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-7);                               Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: горловина – сталь (труба),                  стенки  колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	Итого общая длина сетей водоотведения: 12,5 м, количество колодцев – 2 шт.

	5
	Сеть             водоснабжения МКД ул.Екимова, 22
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	25
	от стены дома №22 по ул. Екимова до      ВК-35-183-1
	Материал труб – полиэтилен;     Диаметр – 90 мм;              Длина – 25 м

	Итого общая длина сети  водоснабжения: 25 м

	6
	Сеть             водоотведения МКД ул.Екимова, 22
	г. Новокузнецк, Кузнецкий район
	51,5
	от КК-35-183-22 до КК-35-183-21
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 30 м;                        Количество колодцев – 2 шт (КК-21, КК-22);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне



	
	
	
	
	от КК-35-183-21 до КК-35-183-20
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 5,5 м;                        Количество колодцев – 1 шт (КК-20);                              Диаметр колодца 1000 мм;  Материал колодца: плита  перекрытия – ж/б, стенки       колодца – ж/б кольца;        Колодец закрыт люком (люк чугунный);                          Расположение люка- на газоне

	
	
	
	
	от КК-35-183-20 до КК-35-183-19
	Материал труб – полиэтилен; Диаметр – 160 мм;              Длина – 16 м.                        

	Итого общая длина сетей водоотведения: 51,5 м, количество колодцев – 3 шт.


Граждане и юридические  лица, считающие себя собственниками или правообладателями указанных  объектов  водоснабжения и водоотведения, могут  предъявить свои права на них путем обращения по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Новокузнецк , ул. Франкфурта, 9а, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка

тел: (3843) 32-17-18

 e-mail: kumi@admnkz.info
По истечении трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка будут приняты меры по принятию указанных объектов  недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа как бесхозяйных. 
Председатель 

КУМИ г. Новокузнецка                                                                                                    Н.В. Сафонова
